要求：1.选元件，连线，写程序，编译程序，烧程序。2.读38译码器，写进buffer 3.控制红绿灯。 4.按照要求再改一次接线，再做一次2

红绿灯：

状态0：都红

1：南北绿 东西红

2：南北绿闪然后黄 东西红

3：南北红，东西绿

4：南北红 东西绿闪然后黄

4之后回到1